Jump to main content

# Требования к программному и аппаратному обеспечению

Минимальные требования

- персональный компьютер: процессор Pentium 1Ghz, 1024 Mb оперативной памяти, 10 GB свободного дискового пространства;
- ОС Microsoft Windows (x32/x64) 8/8.1/10/11;
- ОС Windows Server (x64) 2008 R2/2012 R2/2016.

Важное замечание: В силу особенностей архитектуры ОС Windows, если на компьютере уже установлены криптопровайдеры других производителей, реализующие криптографические алгоритмы ГОСТ, корректная работа ПО «ТУМАР-CSP» не гарантируется.

Носители ключевой информации

Следующая таблица содержит информацию о поддерживаемых носителях ключевой информации в зависимости от версии ПО «ТУМАР-CSP».

Наименование носителя ключевой информации | v.6.2 | v.6.3 | v.6.4
Файловая система | + | + | +
Семейство «Электронный ключ JaCarta» (USB/SmartCard) | + | + | +
Электронный USB–ключ eToken PRO 32K (USB) | + |  |
Электронный USB–ключ eToken PRO 72K (Java) (USB/SmartCard) | + | + | +
«Электронный идентификатор «KAZTOKEN» (USB/SmartCard) | + | + | +
«GemPlus», компании Gemalto (SmartCard) | + |  |
SafeNet eToken 5110 (USB/SmartCard) | + | + | +

Поддерживаемые плагины

Следующая таблица содержит информацию о поддерживаемых плагинах в зависимости от версии ПО «ТУМАР-CSP».

Наименование плагина | Назначение | v.6.2 | v.6.3 | v.6.4
DigiFlow LLP. & Aladdin Token JC & ARDS JaCarta | для работы с устройствами eToken PRO 72K /JaCarta/KAZTOKEN/SafeNet eToken 5110 | + | + | +
New algorithm for tokens | для работы с устройствами eToken PRO 72K / JaCarta и ключевой информацией, использующей объектные идентификаторы (OID) Республики Казахстан | + | + | +
jaCarta Laser | для работы с устройствами JaCarta | + | + | +
jToken Key Store | для работы с устройством eToken PRO 32 K | + |  |
Aladdin Token & BCC | для работы с устройством eToken PRO 72K/JaCarta | + |  |
GemPlus Key Store | для работы с устройством «GemPlus» компании Gemalto | + |  |

Генераторы случайных чисел

Следующая таблица содержит информацию о поддерживаемых генераторах случайных чисел в зависимости от версии ПО «ТУМАР-CSP».

Наименование | Тип 1 | v.6.2 | v.6.3 | v.6.4
Программный генератор | Биометрический | + |  |
eToken PRO 72K/JaCarta (USB/SmartCard) | Аппаратный |  | + | +
JaCarta (USB/SmartCard) | Аппаратный |  | + | +
SafeNet eToken 5110 (USB/SmartCard) | Аппаратный |  | + | +

Совместная работа ПО «ТУМАР-CSP» с антивирусными программами

Перед установкой ПО «ТУМАР-CSP» рекомендуется отключить антивирусную программу.

1. Для корректной работы с ПО «Антивирус Касперского» рекомендуется установить программы в следующей последовательности:
   - установить ПО «Антивирус Касперского»;
   - установить ПО «ТУМАР-CSP».
2. Для корректной работы с антивирусной программой McAfee, предварительно в ее настройках необходимо отключить опцию Buffer overflow protection, затем осуществить установку ПО «ТУМАР-CSP» на рабочую станцию.
3. Для корректной установки ПО «ТУМАР-CSP» на рабочую станцию, на которой установлено ПО «Dr.Web Security Space» актуальной версии, необходимо в настройках режима Превентивная защита ПО «Dr.Web Security Space» разрешить автозапуск оболочки Windows. Для этого:
   - вызвать контекстное меню, нажав правой клавишей мыши по иконке ПО, расположенной в systray. Выбрать пункт меню Инструменты > Настройки;
   - в окне Настройки > Основные перейти на закладку Превентивная защита и в рабочей области окна нажать на кнопку Пользовательский;
   - в окне Превентивная защита для опции Автозапуск оболочки Windows выбрать значение Разрешать;
   - принять внесенные изменения в настройки ПО «Dr.Web Security Space»;
   - осуществить установку ПО «ТУМАР-CSP» на рабочую станцию.
4. Для корректного взаимодействия ПО «ТУМАР-CSP» и ПО «SWIFT Alliance» необходимо, чтобы установка ПО «ТУМАР-CSP» производилась после установки ПО «SWIFT Alliance» и при условии активности основного процесса ПО «SWIFT Alliance».

   При установке ПО «SWIFT Alliance» на компьютер, где уже установлено ПО «ТУМАР-CSP», требуется:

   - удалить ПО «ТУМАР-CSP»;
   - установить, настроить и запустить ПО «SWIFT Alliance»;
   - установить ПО «ТУМАР-CSP».

1 Поддержка аппаратного генератора случайных чисел определяется требованиями заказчика.