Jump to main content

# Настройка ключа, размещенного на внешнем носителе

Операция Настроить ключ позволяет ввести настройки ключей для работы и сопровождается Мастером настройки.

Для ввода настроек ключей, размещенных на носителе ключевой информации, выполнить действия:

1. Нажать на активную кнопку Настроить ключ, размещенную в нижней части главного окна.
2. Вывод на экран диалогового окна настройки ключа.
3. Для вызова Мастера настройки ключа нажать на соответствующую иконку – Ключ находится на внешнем носителе.
   Рис. 1: Мастер настройки ключа. Укажите расположение ключа
4. Присоединить носитель ключевой информации к компьютеру и нажать на кнопку Далее.
   Рис. 2: Мастер настройки ключа. Втставьте устройство в порт

   В случае если носитель ключевой информации не подключен – вывод предупредительного окна

   Рис. 3: Мастер настройки ключа. Ошибка обнаружения устройства
5. Дождаться выполнения поиска устройства и определения его параметров.
   Рис. 4: Мастер настройки ключа. Выполняется настройка ключа
6. Указать пароль для ключевого носителя. Для настройки профайла без указания пароля – оставить поле пустым. Нажать на кнопку ОК.
   Рис. 5: Мастер настройки ключа. Укажите пароль от устройства
7. При корректном выполнении операции вывод окна о создании профайла:
   - при работе с поддерживаемым носителем ключевой информации - JaCarta/eToken/KAZTOKEN/SafeNet eToken 5110 создается профайл в соответствии с названием подключенного устройства – см. Таблицу 1;
   - при работе с неподдерживаемым носителем ключевой информации - создается профайл DEVICE…DEVICE_N – см. Таблицу 1;
   Рис. 6: Мастер настройки ключа. Создан новый профайл: DEVICE_N
8. В главном окне Конфигуратора в панели Список ключевых профайлов отображается новый профайл, настроенный на ключевое устройство. Имя профайла и наименование устройства см. в Таблице.
   Рис. 7: Окно Конфигуратора. Создан новый профайл: DEVICE_N

Таблица 1. Взаимосвязь наименования носителя ключевой информациии и имени профайла

Поддерживаемые носители ключевой информации
Наименование устройства | Имя профайла
JaCarta | JACARTA … JACARTA_N
eToken PRO72k (JAVA) | ETOKEN … ETOKEN_N
KAZTOKEN, версии 1.4 | KAZTOKEN … KAZTOKEN_N
SafeNet eToken 5110 | GEMALTO … GEMALTO_N
Неподдерживаемые носители ключевой информации
Наименование устройства | Имя профайла
Неподдерживаемые носители ключевой информации | DEVICE…DEVICE_N

Настройка двух и более ключей:

- при подключении более одного поддерживаемого устройства отображается запрос выбора устройства для настройки – выберите требуемое устройство и нажмите ОК;
- при подключении одного поддерживаемого и одного неподдерживаемого устройства настройка производится на поддерживаемое устройство;
- при подключении неподдерживаемого устройства отображается запрос создания профайла вручную с максимально возможными заполненными полями настройки профайла – нажать на кнопку Да для перехода к окну Редактирование профайла;
- при подключении нескольких неподдерживаемых устройств отображается сообщение, предлагающее извлечь одно из устройств.