Jump to main content

# Кілттік тасушыда орналастырылған кілтті теңшеу

Кілтті теңшеу операциясы жұмыс істеу үшін кілттердің теңшеулерін енгізуге мүмкіндік береді және Теңшеу шеберімен қоса жүреді.

Кілттік ақпараттың тасушысында орналастырылған кілттердің теңшеулерін енгізу үшін келесі әрекеттерді орындайды:

1. Басты терезенің төменгі бөлігінде орналастырылған Кілтті теңшеу белсенді батырмасын басуды.
2. Диалогтік терезенің экранына кілттің теңшеулерін шығаруды.
3. Кілтті теңшеу шеберін шақыру үшін сәйкес белгішені басу керек – Кілт сыртқы тасушыда орналасқан.
   Сурет 1: Кілтті баптау. Кілтіңіздің орналасқан жерін көрсетіңіз
4. Кілттік ақпараттың тасушысын компьютерге қосуды және Одан әрі батырмасын басуды.
   Сурет 2: Кілтті баптау. Құрылғыны портқа салып
   Егер кілттік ақпараттың тасушысы қосылмаған жағдайда – ескерту терезесін шығаруды.
   Сурет 3: Кілтті баптау. Кілт ақпаратын тасушы анықталмады
5. Құрылғыны іздестірудің және оның параметрлерін анықтаудың орындалуын тосу керек.
   Сурет 4: Кілтті баптау. Кілт өңделіп жатыр
6. Кілттік тасушы үшін құпиясөзді көрсетуді. Құпиясөзді көрсетусіз профайлдың теңшеуі үшін – өрісті бос қалдыру керек. ОК батырмасын басу керек.
   Сурет 5: Кілтті баптау. Құрылғыныздың құпия сөзін көрсетіңіз
7. Профайлды жасау туралы терезені шығару операциясын дұрыс орындау кезінде:
   - кілттік ақпараттың қолдаулы тасушысымен жұмыс істеу кезінде – JaCarta/eToken/KAZTOKEN/SafeNet eToken 5110 қосылған құрылғының атауына сәйкес профайл жасалады – Кестені қараңыз;
   - кілттік ақпараттың қолдаулы емес тасушысымен жұмыс істеу кезінде –DEVICE…DEVICE_N профайлы жасалады – Кестені қараңыз;
   Сурет 6: Кілтті баптау. Кілт сәтті теңшеліп, жұмысқа дайын: DEVICE_N
8. Конфигуратордың басты терезесіндегі Кілттік профайлдар тізімі панелінде кілттік құрылғыға теңшелген жаңа профайл көрсетіледі. Профайлдың аты мен құрығының аталуын Кестеден 1 қараңыз.
   Сурет 7: Конфигуратор терезесі. Жаңа профайл жасалды: DEVICE_N

Кесте 1. Кілттік ақпарат тасушысының атауы мен профайл атының өзара байланысы

Кілттік ақпараттың қолдаулы тасушылары
Құрылғының аталуы | Профайлдың аты
JaCarta | JACARTA … JACARTA_N
eToken PRO72k (JAVA) | ETOKEN … ETOKEN_N
KAZTOKEN, нұсқа 1.4 | KAZTOKEN … KAZTOKEN_N
SafeNet eToken 5110 | GEMALTO … GEMALTO_N
Кілттік ақпараттың қолдаулы емес тасушылары
Құрылғының аталуы | Профайлдың аты
Кілттік ақпараттың қолдаулы емес тасушылары | DEVICE…DEVICE_N

Екі және одан көп кілттерді теңшеу:

- біреуден көп қолдаулы құрылғыны қосқан кезде теңшеуге арналған құрылғыны таңдау сұратымы көрсетіледі – талап етілетін құрылғыны таңдаңыз да, ОК-ді басыңыз.
- бір қолдаулы және бір қолдаулы емес құрылғыны қосқан кезде теңшеу қолдаулы құрылғыға жасалынады;
- қолдаулы емес құрылғыны қосқан кезде профайл теңшеуінің максималды мүмкін толтырылған өрістерімен қолмен профайлды жасау сұратымы көрсетіледі – Профайлды редакциялау терезесіне өту үшін Иә батырмасын басу керек;
- бірнеше қолдаулы емес құрылғыларды қосқан кезде құрылғылардың біреуін шығаруды ұсынатын хабарлама көрсетіледі.