Jump to main content

# Бағдарламалық пен аппараттық жасақтамаға қойылатын талаптар

Минималды талаптар:

- дербес компьютер: Pentium 1 Ghz процессоры, оперативтік жадысы 1024 Mb, бос дискілік кеңістігі 10 GB;
- ОЖ: Microsoft Windows (x32/x64) 8/8.1/10/11;
- ОЖ: Windows Server (x64) 2008 R2/2012 R2/2016.

Маңызды: Windows ОЖ архитектурасының ерекшеліктерінің арқасында, егер компьютерде МЕМСТ криптографикалық алгоритмдерін жүзеге асыратын басқа өндірушілердің криптопровайдерлері әлдеқашан орнатылған болса, «ТУМАР-CSP» БЖ-ның дұрыс жұмысына кепілдік берілмейді.

Кілттік ақпараттың тасушылары

Келесі кесте «ТУМАР-CSP» БЖ - ның нұсқасына байланысты негізгі ақпараттың қолдаулы тасымалдаушылары туралы ақпаратты қамтиды.

Аты | v.6.2 | v.6.3 | v.6.4
Файловая система | + | + | +
«JaCarta» электронды кілт» сериясы (USB/SmartCard) | + | + | +
Электронды USB–кілт eToken PRO 32K (USB) | + |  |
Электронды USB–кілт eToken PRO 72K (Java) (USB/SmartCard) | + | + | +
«KAZTOKEN» электронды сәйкестендіргіші» (USB/SmartCard) | + | + | +
«GemPlus», Gemalto компаниясымен өндірілген (SmartCard) | + |  |
SafeNet eToken 5110 (USB/SmartCard) | + | + | +

Плагиндерді пайдалану

Келесі кесте «ТУМАР-CSP» БЖ-ның нұсқасына байланысты қолдау көрсетілетін плагиндер туралы ақпаратты қамтиды.

Аты | Баратын жер | v.6.2 | v.6.3 | v.6.4
DigiFlow LLP. & Aladdin Token JC & ARDS JaCarta | eToken PRO 72K /JaCarta/KAZTOKEN/SafeNet eToken 5110 құрылғыларымен жұмыс істеу үшін | + | + | +
New algorithm for tokens | eToken PRO 72K/JaCarta және Қазақстан Республикасының Объектілік сәйкестендіргіштерін (OID) пайдаланатын негізгі ақпарат құрылғыларымен жұмыс істеу үшін | + | + | +
jaCarta Laser | JaCarta құрылғыларымен жұмыс істеу үшін | + | + | +
jToken Key Store | eToken PRO 32 K құрылғымен жұмыс істеу үшін | + |  |
Aladdin Token & BCC | eToken PRO 72K/JaCarta құрылғымен жұмыс істеу үшін | + |  |
GemPlus Key Store | «GemPlus» құрылғымен жұмыс істеу үшін | + |  |

Кездейсоқ сандар генераторлары

Келесі кесте «ТУМАР-CSP» БЖ-ның нұсқасына байланысты кездейсоқ сандардың генераторлары туралы ақпаратты қамтиды

Аты | Түрі 1 | v.6.2 | v.6.3 | v.6.4
Бағдарламалық | Биометриялық | + |  |
eToken PRO 72K/JaCarta (USB/SmartCard) | Аппараттық |  | + | +
JaCarta (USB/SmartCard) | Аппараттық |  | + | +
SafeNet eToken 5110 (USB/SmartCard) | Аппараттық |  | + | +

«ТУМАР-CSP» БЖ-ның вирусқа қарсы бағдарламалармен бірлескен жұмысы:

«ТУМАР-CSP» БЖ-ны орнату алдында вирусқа қарсы бағдарламаны сөндіруге кеңес береді.

1. «Антивирус Касперского» БЖ-мен дұрыс жұмыс істеу үшін бағдарламаларды келесі ізділікпен орнатуға кеңес беріледі:
   - «Антивирус Касперского» БЖ-ны орнату керек;
   - «ТУМАР-CSP» БЖ-ны орнату керек.
2. McAfee вирусқа қарсы бағдарламамен дұрыс жұмыс істеу үшін алдын ала оның теңшеулерінде Buffer overflow protection опциясын сөндіру керек, содан кейін жұмыс станциясына «ТУМАР-CSP» БЖ-ны орнатуды жүзеге асыру керек.
3. Өзекті нұсқадағы «Dr.Web Security Space» БЖ орнатылған жұмыс станциясына «ТУМАР-CSP» БЖ-ны дұрыс орнату үшін «Dr.Web Security Space» БЖ-ның Алдын ала қорғау тәртіптемесінің теңшеулерінде Windows қабықшасын автоматты іске қосуға рұқсат беру керек.

   Бұл үшін:

   - тінтуірдің оң жақ клавишасымен systray-да орналасқан БЖ белгішесіне басып, мәнмәтіндік мәзірді шақыру керек. Құрал-саймандар > Теңшеулер мәзірінің тармағын таңдау керек;
   - Теңшеулер > Негізгілер терезесінде Алдын ала қорғау бетбелгісіне ауысу және жұмыс аумағында Пайдаланушылық батырмасын басу керек;
   - Windows қабықшасының Автоматты іске қосу опциясы үшін Алдын ала қорғау терезесінде Рұқсат беру мәнін таңдау керек;
   - «Dr.Web Security Space» БЖ-ның теңшеулеріне енгізілген өзгерістерді қабылдау керек;
   - жұмыс станциясына «ТУМАР-CSP» БЖ-ны орнатуды жүзеге асыру керек.
4. «ТУМАР-CSP» БЖ-ның және «SWIFT Alliance» БЖ-ның дұрыс өзара әрекеттесуі үшін «ТУМАР-CSP» БЖ-ны орнату «SWIFT Alliance» БЖ-ны орнатудан кейін және «SWIFT Alliance» БЖ-ның негізгі үдерісінің белсенділігі шартымен жасалуы керек.

«ТУМАР-CSP» БЖ әлдеқашан орнатылып қойған компьютерде «SWIFT Alliance» БЖ-ны орнату кезінде:

- «ТУМАР-CSP» БЖ-ны жою;
- «SWIFT Alliance» БЖ-ны орнату, теңшеу және іске қосу;
- «ТУМАР-CSP» БЖ-ны орнату талап етіледі.

1 Сандық генератордың кездейсоқ аппаратурасының қолдауы тапсырыс берушінің қажеттілігімен анықталады.