Jump to main content

# Изменение профайла

Операция Изменить профайл позволяет изменить настройки профайла, указанного в списке существующих профайлов.

Прим.: При заполнении полей диалога Редактирование профайла следует использовать только символы русского и английского алфавита.

Для изменения доступны следующие параметры профайла:

- Имя профайла;
- Устройство хранения;
- Параметр устройства хранения;
- Пароль;
- Подтверждение пароля;
- Формат ключевого контейнера;
- Имя контейнера.

Для внесения изменений в существующие настройки профайла выполнить действия:

1. В панели Список активных ключевых профайлов главного окна Конфигуратора выделить требуемый профайл.
2. Правой клавишей мыши вызвать контекстное меню – выбрать Изменить профайл или нажать на кнопку Изменить профайл.
3. Вывод на экран диалогового окна Редактирование профайла.
4. Ввести необходимые изменения в настройки и нажать на кнопку Сохранить.
   - Имя профайла – Имя профайла. Допускается вводить в имя профайла следующие символы - 0-9, A-Z, А-Я, «нижнее подчеркивание», «дефис»;
   - Устройство хранения – выбрать из списка требуемое устройство хранения ключевого контейнера – Файловая система, DigiFlow LLP & Aladdin Token JC& ARDS JaCarta или требуемый параметр из таблицы 2 при ;
   - Параметр устройства хранения – установить значения, приведенные в таблице, в соответствии с подключенным устройством;
   - Пароль – ввести в поле пароль (PIN) для доступа к устройству хранения. Вводимый пароль отображается в полях в скрытом виде – (**********);
   - Подтверждение – ввести в поле пароль (PIN) для доступа к ключевому контейнеру, аналогичный введенному паролю;
   - Имя контейнера – ввести наименование контейнера. По умолчанию именем контейнера является имя учетной записи пользователя в системе.
5. При корректном выполнении операции – отображение сформированного профайла в списке доступных профайлов.
   Рис. 1: Окно редактирования профайла

Таблица 1. Взаимосвязь параметров настройки профайла от используемого устройства хранения ключевой информации

Внешнее устройство | Устройство хранения | Параметр устройства хранения***
JaCarta | DigiFlow LLP. & Aladdin Token JC & ARDS JaCarta | ARDS JaCarta 0, ARDS JaCarta 1 и т.д. по порядку подключения устройств
New algorithm for tokens* | ARDS JaCarta 0, ARDS JaCarta 1 и т.д. по порядку подключения устройств
jaCarta Laser** | asepkcs.dll
eToken PRO72k (JAVA) | DigiFlow LLP. & Aladdin Token JC & ARDS JaCarta | Aladdin Token JC 0, Aladdin Token JC 1 и т.д. по порядку подключения устройств
New algorithm for tokens* | Aladdin Token JC 0, Aladdin Token JC 1 и т.д. по порядку подключения устройств
KAZTOKEN | DigiFlow LLP. & Aladdin Token JC & ARDS JaCarta | DigiFlow LLP. KAZTOKEN 0 и т.д. по порядку подключения устройств
SafeNet eToken 5110 | DigiFlow LLP. & Aladdin Token JC & ARDS JaCarta | SafeNet Token JC 0, SafeNet Token JC 1 и т.д. по порядку подключения устройств
New algorithm for tokens* | SafeNet Token JC 0, SafeNet Token JC 1 и т.д. по порядку подключения устройств
*Плагин для работы с ГОСТ-KZ алгоритмами **Плагин необходим для работы с тонким клиентом WYSE (ключевая информация генерируется в Laser-аплет компании Аладдин Р.Д.). Для генерации ключей с использованием плагина требуется установка PKI Client. Плагин jaCarta Laser поддерживает только ключи алгоритма RSA (ниже 4096 бит) ***Если на компьютере пользователя установлено ПО «Safenet Authentication Client», то необходимо изменить «Параметр устройства хранения» во всех профайлах, в которых указано «Aladdin Token JC 0», на «AKS ifdh 0»