Jump to main content

# Профайлды өзгерту

Профайлды өзгерту операциясы қолданыстағы профайлдар тізімінде көрсетілген профайлды теңшеуді өзгертуге мүмкіндік береді.

Өзгерту үшін профайлдың келесі параметрлері қолжетімді:

- Профайлдың аты;
- Сақтау құрылғысы;
- Сақтау құрылғысының параметрі;
- Құпиясөз;
- Құпиясөзді растау;
- Кілттік контейнердің пішімі;
- Контейнердің аты.

Профайлдың қолданыстағы теңшеулеріне өзгерістерді енгізу үшін келесі әрекеттерді орындау керек:

1. Конфигуратордың басты терезесінің Белсенді кілттік профайлдар тізімі панелінде талап етілетін профайлды бөліп көрсетуді.
2. Тінтуірдің оң жақ клавишасымен мәнмәтіндік мәзірді шақыруды – Профайл өзгерту таңдауды немесе Профайлды өзгерту батырмасына басуды.
3. Экранға Профайлды реттеу диалогтік терезесін шығару керек.
4. Теңшеулерге қажетті өзгерістерді енгізуді және Сақтау батырмасын басуды:

   - Профайлдың атауы – параметрде қазақ тілінің таңбалары болмау керек. Латын жазуы мен кириллицаға қолдау жасалады. Профайлдың атына келесі таңбаларды енгізуге рұқсат етіледі – 0-9, A-Z, А-Я, «төменгі астын сызу», «дефис»;

   - Сақтау құрылғысы – тізімнен кілттік контейнердің талап етілетін сақтау құрылғысын таңдау керек – Файлдық жүйе, DigiFlow LLP & Aladdin Token JC& ARDS JaCarta немесе профайлды жасау кезінде 2-кестеден талап етілетін параметр;

   - Сақтау құрылғысының параметрі – іске қосылған құрылғыға сәйкес кестеде келтірілген мәндерді орнату керек;

   - Құпиясөз – сақтау құрылғысына қол жеткізуге арналған құпиясөзді (PIN) өріске енгізу керек. Енгізілетін құпиясөз өрістерде жасырын түрде көрсетіледі – (**********);

   - Растау – 4.4-тармақ бойынша енгізілгенге құпиясөзге ұқсас кілттік контейнерге қол жеткізуге арналған құпиясөзді (PIN) өріске енгізу керек;

   - Контейнер атауы – контейнердің атауын енгізу. Үндемеу бойынша контейнердің аты жүйедегі пайдаланушының тіркеулік жазбасының аты болып табылады.

5. Операцияларды дұрыс орындау кезінде – бағдарламаның басты терезесіндегі қолжетімді профайлдар тізімінде қалыптасқан профайлды көрсету керек.
   Сурет 1: Профайлды реттеу терезесі

Кесте 1. Кілттік ақпараттың пайдаланылатын сақтау құрылғысынан профайлды теңшеу параметрлерінің өзара байланысы

Сыртқы құрылғы | Сақтау құрылғысы | Сақтау құрылғысының параметрі***
JaCarta | DigiFlow LLP. & Aladdin Token JC & ARDS JaCarta | ARDS JaCarta 0, ARDS JaCarta 1 құрылғыларды қосу тәртібі бойынша және т. б.
New algorithm for tokens* | ARDS JaCarta 0, ARDS JaCarta 1 құрылғыларды қосу тәртібі бойынша және т. б.
jaCarta Laser** | asepkcs.dll
eToken PRO72k(JAVA) | Aladdin Token & ВСС/ DigiFlow LLP. & Aladdin Token JC & ARDS JaCarta | Aladdin Token JC 0, Aladdin Token JC 1 құрылғыларды қосу тәртібі бойынша және т. б.
New algorithm for tokens* | Aladdin Token JC 0, Aladdin Token JC 1 құрылғыларды қосу тәртібі бойынша және т. б.
KAZTOKEN, version 1.4 | DigiFlow LLP. & Aladdin Token JC & ARDS JaCarta | DigiFlow LLP. KAZTOKEN 0, DigiFlow LLP. KAZTOKEN 1 құрылғыларды қосу тәртібі бойынша және т. б.
SafeNet eToken 5110 | DigiFlow LLP. & Aladdin Token JC & ARDS JaCarta | SafeNet Token JC 0, SafeNet Token JC 1 құрылғыларды қосу тәртібі бойынша және т. б.
New algorithm for tokens* | SafeNet Token JC 0, SafeNet Token JC 1 құрылғыларды қосу тәртібі бойынша және т. б.
*ГОСТ-KZ алгоритмдермен жұмыс істеуге арналған плагин. **WYSE жұқа клиентімен жұмыс істеуге арналған плагин (негізгі ақпарат Laser-Аладдин Р. Д. компаниясының аплеті жасалады). Плагинді пайдалану арқылы кілттерді генерациялау үшін PKI Client орнату қажет. JaCarta Laser плагині тек RSA алгоритмінің кілттерін қолдайды (4096 биттен төмен). ***Егер пайдаланушы компьютерінде "Safenet Authentication Client" БҚ орнатылса, "Aladdin Token JC 0" көрсетілген барлық профайлдарда "Сақтау құрылғысының параметрін" "AKS ifdh 0" деп өзгерту қажет