2 қосымша

Конкурстық құжаттың электрондық формасына

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сатып алынған жұмыстардың техникалық сипаттамасы**

(әрбір топтамаға жеке ұсынылған)

**Электрондық конкурстың №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Электрондық конкурстың атауы:** Муканова көшесінен Строителей, Республика даңғылына дейін автомобиль жолдарынаң орташа ремонты

**Топтама № :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Лоттың атауы:** Муканова көшесінен Строителей, Республика даңғылына дейін автомобиль жолдарынаң орташа ремонты

|  |
| --- |
| **Өтетін бөліктің жол төсенішін жөндеу** |
| Асфальтбетон төсенішін үлкен өздігінен жүретін жол фрездерімен кесу қабат қалыңдығы 5 см, м2 | 21000 |
| Жолдарды бір қабатты асфальтбетон төсенішін жөндеу, қалыңдығы 80 мм, м2 | 2000 |
| Бетон негізіндегі бүйір тастарды бөлшектеу, п.м. | 820 |
| Бетон жиек тастарын орнату, п.м.. | 870 |
| Асфальтбетон төсегіштерін пайдалана отыра асфальтбетон қосындысынан тегістегіш қабатты құру, қабат қалыңдығы 6 см (төменгі қабат), м2 | 21000 |
| Асфальтбетон төсегіштерін пайдалана отыра асфальтбетон қосындысынан тегістегіш қабатты құру, қабат қалыңдығы 5 см (жоғарғықабат) ЩМА, м2 | 21000 |
| **техникалық тротуар** |
| 40-70 мм, м2 щебень фракциясынан 15 см қалыңдығы бір қабатты негіздердің құрылысы | 1200 |
| Негізі құмнан, м2 негізіндегі және тегістейтін қабаттардың құрылысы | 1200 |
| Құмды толтырумен толтырылған асфальт төсемдегі төсеніштерді жабу, м2 | 1200 |
| Бетон жиек тастарын орнату, п.м. | 1862 |
| **Жаяу жүргінші тротуары** |
| штрих пен аралықтың 1:1 байланысы кезінде үзілмелі жолақпен өту жолын таңбалау (таңбалау ені 12см), км | 3,8 |
| штрих пен аралықтың 1:3 байланысы кезінде үзілмелі жолақпен өту жолын таңбалау (таңбалау ені 12см), км | 1,4 |
| штрих пен аралықтың 3:1 байланысы кезінде үзілмелі жолақпен өту жолын таңбалау (таңбалау ені 12см), км | 0,4 |
| Жолдың жүріс бөлігін термопластикалық қатты сызықпен таңбалау (таңбаның ені 12 см), км | 0,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| I. Жұмыстарды орындауға арналған меншікті немесе жалға алынған машиналар мен жабдықтардыңең аз саны . | 1 Сақтандырғыш және қадағалау жүйесінің жобалық белгісі бар асфальт төсегіштер - 2 дана 2. Өздігінен жүретін тығыздағыш машиналар жиынтығы (каток):- Пневматикалық шиналарға арналған каток (16 тонн) – 2 дана - Тегістегіш тербелмелі каток (6-8 тонн) – 2 дана- Тегістегіш каток (11-18 тонн) – 2 дана3. Өзі төгетін машина, жүк көтергіштігі 10 тн және көбірек - 10 дана4. Жолгрейдері - 2 данат5. Автогудрондауыш көлемі 3 тн аз емес - 2 дана6. Щеткамен суарып жуатын машина - 1 дана7. Фреза, қармау ені 1,9 м кем емес- 1 дана8. Фреза, қармау ені 0,5 м кем емес- 1 дана 9. Жүйектегіш - 2 дана10 Компрессор - 2дана11. Тербелмелі тақта - 2 дана12. Асфальт жиегін жылытуға арналған құрылғы - 2 дана13. Ауа сорғалайтын тазалағыш, а/б жарықтарын – 2 дана14. Битумдық мастикқа қазандық-құюшы – 2 дана15. Жол таңбасын салуға арналған машина - 1 дана16. Манипулятор – 1 дана.материалдық ресурстарды сатып алу туралы құжаттар, оның ішінде: тауарларды жеткізу және төлеуді растайтын құжаттар (қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жағдайында: шот-фактуралар, , қолма-қол ақшаны есептеу кезінде төлем тапсырмалары: шот-фактура, фискалдық жады бар кассалық-бақылау құралдарын пайдалану.Егер тауарларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сақтау мерзімінің аяқталуына байланысты жеткізуді және төлеуді растайтын құжаттардың болуы мүмкін болмаса, онда Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес актінің қосымшасымен бекітілген негізгі құралдардың есебін растайтын тиісті есептік құжаттар қоса тіркеледі тексеру (аудит) |
| II. Техникалық бөлімнің талаптары |  |
| III. Сатып алынатын жұмыстардың стандарттармен сәйкес келуі, нормативтік – техникалық құжат бойынша |  |
| IV. Ерекше шарттар | Орындалған жұмыстар үшін кепілдік мерзімі пайдалануға қабылдау актісін қол қойылған күннен бастап 36 ай |
| V. Жұмыс сапасын бақылау және қабылдау |  |

**«Қарағанды қаласының**

**коммуналдық шаруашылығы,**

**жолаушылар көлігі және**

**автомобиль жолдары бөлімі» ММ**

**басшысы м.а И. Кабидулла**